附件2：技术参数要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌/型号/规格** |
| 1 | 马林巴五组 | 1、音域：61音 C2-C7 5 八度2、音高：A=442HZ3、音板：优质红木4、共响桶材质:铝合金，表面处理：喷涂黑浮金5、框架材质及性能：钢木结合框架，气动式调节▲6、规格尺寸：琴全长：2560mm，琴低音全宽：1100mm，琴高音全宽：400mm7、调节范围：850-1050mm8、赠送配件：绳、螺丝、鼓棰两付 |
| 2 | 爵士鼓五鼓 | 鼓尺寸：一嗵 7”\*10”二嗵 8”\*12”军鼓 5”\*14”地鼓 16”\*22”落地嗵鼓 15”\*16”嗵鼓支撑器 MTH50稳定性、质量好；配麦尔镲片 鼓凳 鼓棒 |
| 3 | 邦戈鼓带架 | 戈鼓：7.5寸+8.5寸，桦木材质，牛皮鼓面配可调节支架 |
| 4 | 五音木鱼 | 5件套木鱼组合，带有钢质安装座； 采用LP独有配方JBNIGOR塑料精心制作 可以紧凑上下组合式或者5个一排的组合 木鱼槌+落地支架 |
| **5** | 卡巴萨 | 钢珠链条环绕住有纹理的不锈钢柱体上，可摩擦演奏出多种节奏模式。珠子可以围着带有纹理的钢柱旋转或摇动乐器发出不同的声音 |
| **6** | 手铃 | 2行7对镀镍钢铃片，发出明亮突出的声音 高强度塑料材质的耐用框架 专利铃片定位系统固定铃片位置 舒适的缓冲橡胶手柄 |
| **7** | 牛铃 | 材质：特殊钢合金， 特点：音色低沉 外观：黑色粉末涂层 |
| **8** | 沙锤 | LP牛皮沙槌，拥有皮质腔体和木手柄。窄小的腔体发出非常干的声音和轻快的回应。在优秀的Salseros手中能产生充满活力的节奏去推动着整个乐队的演奏。 |
| **9** | 乐鞭 | 材质：多层枫木板 规格：600\*55mm 特点：模拟鞭子声音 |
| **10** | 摇响器 | 材质：采用白蜡木作为主材，外框选用不锈钢作为框体，声音清脆透明。 |
| **11** | 梆子 | 采用LP独有的塑料材质精心制作 强度高、耐用性强、能承受演奏者的大力击打 重型安装支架夹配备LP圆孔型螺栓 |
| **12** | 钢片琴（铝板琴） | 30音，音板超硬铝合金，定音：A=442HZ;支架 |
| **13** | 颤音琴 | 定音：A=442HZ▲音域：F3～F6  4 1/3 八度  音板尺寸幅 宽：32mm厚 度：25mm音板材质 ：铝合金共鸣管材质：铝合金表面处理：铝合金喷涂闪光银框架尺寸长×宽×高（mm）：1500×760×800～850 高/低音架宽：380/760 mm框架组成：全钢框架▲高度调节：气动升降  |
| **14** | 马林巴四组半 | 定音：A=442HZ▲音域：A2～C7  4 1/3 八度 音板材质：优质红木音板幅     ：64～38mm共鸣管     ：铝合金喷涂黑浮金 可对折框     架     ：全钢框架 长框可对折高度调节：手摇式升降 |
| **15** | 木琴 | 定音：A=442HZ▲音域：F4～C8   3.5 八度**音板尺寸**幅 宽：38mm厚 度：25mm音板材质 ：红木音板**共鸣管**材质：铝合金表面处理：喷涂珠光金 |